Clair Wind

Oczyszczacz powietrza - Instrukcja obsługi

|  |  |
| --- | --- |
| Model | TD1866 |
| Napięcie | Wejście | Wyjście |
| AC 100-240V / 50/60Hz | DC 12V / 1.0A |
| Pobór energii | Poziom | Tryb: niski | Tryb: normalny | Tryb: przyspieszony |
| Zużycie | 2.64W | 3.96W | 5.28W |
| Rozmiary | 236 x 257.2 x 311.7 mm |
| Waga | 2.2 kg |

**Zalety**

**Przekonaj się, jak CLAIR dba o swoich klientów**

**Innowacyjna technologia – filtr e2f**

Przedstawiamy zupełnie nowy rodzaj filtra, dzięki któremu elektryczność statyczna przestanie być kłopotliwa. Filtr Clair e2f wyłapuje najdrobniejsze cząsteczki, które do tej pory wymykały się klasycznym filtrom, a tym samym trafiały prosto do naszych płuc.

**Koniec z alergenami i innymi zanieczyszczeniami wywołującymi „syndrom chorego budynku”**

Clair usuwa szkodliwe związki, takie jak dwutlenek węgla, spaliny, lotne związki organiczne (formaldehyd czy toluen). To sprawia, że jest idealnym oczyszczaczem powietrza dla osób z chorobami górnych dróg oddechowych, kobiet w ciąży, niemowląt, alergików.

**Bezpieczne oczyszczanie powietrza bez szkodliwych substancji wtórnych**

Oczyszczacze powietrza zbudowane w oparciu o kolektory elektryczne generują niebezpieczne substancje wtórne, takie jak ozon czy dwutlenek węgla, które wywołują bóle głowy, mdłości, nadmierną senność czy astmę. Oczyszczacz powietrza Clair nie wytwarza ryzykownych substancji, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny!

**Koniec z wirusami i bakteriami**

Clair utrzymuje czyste, wolne od wirusów, bakterii i zarodków pleśni powietrze.

**Niskie koszty utrzymania**

Miesięczny koszt użytkowania oczyszczacza powietrza Clair wynosi zaledwie... 0,33 zł! A to oznacza, że ma znaczący wpływ na zmniejszenie domowych rachunków za prąd. Filtr e2f może być używany przez ponad rok, co nie tylko ułatwia utrzymanie oczyszczacza, ale też redukuje koszty związane z wymianą filtra.

**Wygoda**

Clair Wind został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalnie łatwą obsługę, za pomocą jednego przycisku i wygodnego w użytkowaniu filtra, który można wyjąć, wymienić i wyczyścić we własnym zakresie.

**Atrakcyjny design**

Prosty i elegancki design Clair Wind sprawia, że świetnie sprawdzi się nie tylko w sypialni czy w salonie, ale również w gabinecie.

**Wyprodukowany w Korei**

Clair Wind został wyprodukowany w Korei i zyskał zaufanie klientów.

**Elementy zestawu i instalacja**

**Elementy zestawu**

Część główna / Filtr e2f / Adapter DC / Instrukcja obsługi

**Elementy**

Przód / Wlot powietrza / Pokrywa / Panel sterowania / Podświetlenie / Wylot powietrza / Tył / Złącze adaptera

**Montaż**

1. Przed przystąpieniem do montażu urządzenia sprawdź stan wszystkich elementów.

2. Połącz część główną z zasilaczem.

3. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.

4. Upewnij się, że tylnej części obudowy nic nie blokuje, bo mogłoby to zakłócić proces zasysania powietrza.

\*UWAGA! Najpierw musisz podłączyć kabel zasilający, a dopiero potem podłączyć urządzenie do prądu.

**Obsługa urządzenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tryb pracy | **Działanie** | **Szczegóły** | **Przycisk** |
| Poziom 1 | Naciśnij przycisk zasilania 1 raz | Tryb: niski |  |
| W trybie przyspieszonym naciśnij przycisk zasilania 1 raz . |
| W trybie przyspieszonym naciśnij przycisk “tryb przyspieszony” 1 raz.  |
| Poziom 2 | Naciśnij przycisk zasilania 2 razy | Tryb: normalny |
| Tryb przyspieszony | Naciśnij przycisk “tryb przyspieszony” 1 raz | Tryb: przyspieszony (po 2 godzinach automatycznie przechodzi na tryb niski) |
| OFF | Naciśnij przycisk zasilania przy poziomie 2.  | Stop |
| Przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 2 sekundy, niezależnie od trybu.  |
| Podświetlenie ON/OFF | Przytrzymaj przycisk „tryb przyspieszony” przez co najmniej 2 sekundy, niezależnie od trybu. | Podświetlenie ON/ OFF |

**Urządzenie odpowiednie do następujących pomieszczeń:**

Sypialnia / Salon / Pokój dziecięcy / Pokój do nauki / Kuchnia / Pracownia / Biuro / Szpital

**Utrzymanie i konserwacja**

**Czyszczenie filtra**

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła prądu.

2. Naciśnij przycisk “Push” znajdujący się na górze urządzenia, aby otworzyć wlot powietrza i sprawdzić poziom zabrudzenia filtra.

4. Usuń kurz z górnej części filtra za pomocą odkurzacza.

\*UWAGA! Nie rozpoczynaj czyszczenia dopóki nie będziesz pewny, że urządzenie jest odłączone od prądu i że wentylator całkowicie się zatrzymał. W innym przypadku narażasz się na porażenie prądem lub inny rodzaj uszczerbku na zdrowiu.

**Wymiana filtra**

1. Naciśnij “Push” znajdujący się na górze urządzenia, aby otworzyć pokrywę.

2. Pociągnij za uchwyt znajdujący się w centralnej części filtra i wyjmij go z urządzenia. 4. Wymień filtr.

**Środki ostrożności**

**Utrzymanie i konserwacja**

* Filtry mają trwałość 18 miesięcy, przy czym jest ona zależna od środowiska i miejsca użytkowania.
* Nie zalecamy mycia wodą, ze względu na ryzyko uszkodzenia filtra.
* Nie dotykaj kabla mokrymi rękami ze względu na ryzyko porażenia prądem.
* Nie wyłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel USB.
* Do czyszczenia filtra nie używaj wody ani żadnych detergentów ze względu na ryzyko uszkodzenia powierzchni filtra i/lub urządzenia.
* Wlot i wylot powietrza nie mogą być zablokowane ze względu na ryzyko uszkodzenia urządzenia.
* Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia ze względu na ryzyko uszkodzenia ciała i urządzenia.
* Do wody nie może dostać się wilgoć pod żadną postacią ze względu na ryzyko porażenia prądem i pożaru.

**Zasilanie**

* Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw i/lub przedłużeń kabla USB.
* Nie wolno skręcać ani zaginać kabla.
* Nie wolno używać uszkodzonych ani luźnych kabli.
* Nie wolno dotykać przycisku zasilania ani kabla mokrymi rękami.
* Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia.
* Nie wyłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel USB.
* Czyść urządzenie przy odłączonym kablu USB.
* Nie używaj w tym samym czasie kilku różnych urządzeń podłączonych do jednego gniazdka.
* Kabel nie może znajdować się w pobliżu źródła ciepła.
* Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych zasilaczy 12V/1.0A.
* Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.
* Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli z niego nie korzystasz.

\*Niestosowanie się do wyżej wymienionych zasad ostrożności może spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub uszkodzić urządzenie i wywołać pożar.

**Montaż**

* Urządzenia nie wolno używać w miejscu, gdzie istnieje ryzyko ulatniania się gazu.
* Urządzenie nie może stać na krzywej i nierównej podłodze.
* Urządzenia nie wolno używać w wilgotnym pomieszczeniu.
* UWAGA: wlot i wylot powietrza nie mogą być zablokowane.
* Urządzenia nie wolno używać w miejscu narażonym na zanieczyszczenie dużą ilością dymu, paliwa lub metalicznych pyłów.
* Postaw urządzeniu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ze względu na ryzyko uszkodzenia, zwłaszcza w okresie letnim.
* Przenosząc urządzenie, nie trzymaj go za wylot powietrza.
* Urządzenie powinno stać co najmniej 20 cm od innych obiektów.

\* Niestosowanie się do wyżej wymienionych zasad ostrożności może spowodować uszkodzenie urządzenia, w tym pogorszenie zasięgu i hałas, a także może spowodować wstrząs elektryczny i/lub pożar.

**Obsługa**

* Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza i nie dopuszczaj do zalegania w nich kurzu.
* Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pożaru.
* Kabel USB nie może być poskręcany ani pozginany.
* Nie przekręcaj górnej części urządzenia z nadmierną siłą.
* Nie kładź urządzenia w pozycji poziomej ani nie stawiaj nic na nim.
* Nie wyjmuj filtra z urządzenia, gdy jest podłączone do prądu.
* Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie używaj detergentów.
* Zanim włączysz urządzenie upewnij się, że wtyczka jest dobrze osadzona w gniazdku.

\*Niestosowanie się do wyżej wymienionych zasad ostrożności może spowodować uszkodzenie urządzenia, w tym pogorszenie wydajności i hałas, a także może spowodować wstrząs elektryczny i/lub pożar.

**Filtr**

• Unikaj bezpośredniego kontaktu z filtrem: nie wąchaj filtra ani nie dotykaj filtra, którego używasz.

• Jeśli filtr jest zabrudzony, wyczyść odkurzaczem i szczotką, zanim otworzysz pokrywę.

• Nie zalecamy mycia wodą, ze względu na ryzyko uszkodzenia filtra.

* Ze względu na cechy funkcjonalne filtra może on wyłapywać zanieczyszczenia, nawet jeśli urządzenie nie pracuje przez dłuższy czas. Z tego względu zabezpiecz urządzenie pokrywą.

\* Niestosowanie się do wyżej wymienionych zasad ostrożności może spowodować uszkodzenie na zdrowiu i zmniejszyć wydajność urządzenia, z powodu pogorszenia stanu filtra.

**Gwarancja**

* CLAIR Inc. niniejszym udziela gwarancji na swoje produkty, zgodnie z obowiązującymi prawami konsumenckimi.
* Gwarancja producenta / rękojmia obowiązuje 2 lata od daty zakupu.
* Niniejsza gwarancja obejmuje produkt zgodnie z ochroną praw konsumentów.
* W przypadku uszkodzenia produktu wynikającego z jego normalnego użytkowania, naprawa lub wymiana nastąpi zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami.

**Okres gwarancji**

* Opakowanie oraz instrukcja obsługi nie podlegają gwarancji.
* Przyjęcie reklamacji zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Naprawa lub rekompensata zostaną zrealizowane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (za wyjątkiem dni wolnych od pracy).

**Płatna naprawa w ramach okresu gwarancyjnego**

\* Poniższe rodzaje napraw są odpłatne pomimo okresu gwarancyjnego:

* uszkodzenia wynikające z zastosowania nieautentycznych części zamiennych;
* uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania i/lub nieautoryzowanych napraw;
* uszkodzenia wynikające z niestosowania się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi urządzenia.

**Naprawy po upływie okresu gwarancji.**

* Po upływie okresu gwarancji urządzenie podlega odpłatnym naprawom.
* Przy zgłoszeniu naprawy należy okazać gwarancję.

**Dane klienta**

Imię i nazwisko / Adres / Tel. / Kom. / E-mail / Nazwa produktu: Clair Wind Air Purifier / Model: TD1866/ Nr seryjny / Data zakupu / Rok / Miesiąc / Dzień / Gwarancja producenta/rękojmia obowiązuje 2 lata od daty zakupu / Data produkcji / Producent / CLAIR, Inc. / [www.myclair.com](http://www.myclair.com)

\*Duplikaty gwarancji nie są wydawane. Prosimy o zachowanie dokumentu.

**Obsługa klienta**

NIDO Bartosz Szkódliński

ul. Gronowa 22 / 1303

61-655 Poznań

NIP: 782-218-02-56

www.oczyszczacze-clair.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas:

+48 784 528 760
+48 784 640 856

+48 608 688 599